Specyfikacja
na konserwację rowów
Kruszyn Krajeński 
1. Rów E długość  1700 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość  do 1,5 m;
- wykoszenie   porostów twardych   ze skarp, pow.  5.100 m2
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 5100 m

- usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m

- usuwanie  namułu z 2 przepustów o długości łącznej 18 m i średnicy 0,6 m

   zamulenie do 1/3.

- wykarczowanie 2 pniaków po ściętych drzewach przy ul. Brzozowej.

2. Rów D o  długości 2500 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m;

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp  obmiar 7500 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 7500 m2 
   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m
    - usuwanie namułu z 4 przepustów o łącznej długości 32 m, zamulenie  do              1/3.
    3. Rów przy ulicy Olszynowej o długości 400 m, szerokość 60 cm, głębokość    

         do 1 m

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp  obmiar 800 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 800 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m

       - usuwanie namułu z 1 przepustu o długości 4 m, zamulenie  do     1/3.

Ciele
Rów R-23 o długości 3500 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m:
  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 7000 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 7000 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie  namułu z 8 przepustów o długości łącznej 60 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

Rów R 44 o dług. 850 m, szerokości dna 0,6 m, głębokość 1,5 m:
  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 1700 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 1700 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie  namułu z 4 przepustów o długości łącznej 30 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

Rów R 25 o długości 2200 m, szerokości dna 0,6 m, głębokość 1,5 m:

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 4400 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 4400 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie  namułu z 8 przepustów o długości łącznej 62 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.
Zielonka, Prądki
Rów R 55 o długości 4770 m, szerokości dna 0,6 m i głębokości do 1,5 m
  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 9540 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 9540 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie namułu z10 przepustów o długości łącznej 90 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

       - karczowanie krzaków na powierzchni 300 m2 
Drzewce
Rów M o długości 1325 + rów Ms o długości 240 m  

Razem 1545 m o szerokości dna 0,6 m i głębokości do 1,5 m 
  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 3000 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 3000 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie namułu z 7 przepustów o długości łącznej 50 m i średnicy 0,5 m 

    zamulenie do 1/3.

       - karczowanie krzaków na powierzchni 100 m2 

Murowaniec, Drzewce

Rów F o długości 2093 m (900m + 1193 m), szerokości dna 0,6 m 

i  głębokości do 1,5 m

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 4186 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 4186 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie namułu z 4 przepustów o długości łącznej 40 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

Łochowice 

Rów A o długości 250 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość  do 1,5 m;

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar 500 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 500 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie  namułu z  1 przepustu o długości 10 m i średnicy 0,6 m

    zamulenie do 1/3.

Białe Błota 

Rów na ROD „Pod Grzybkiem”
       - długość rowu 600 m o szerokości 0,6 m i głębokości do 1,0 m  

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 1000 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 1200 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,2 m.

  - usuwanie namułu z 4 przepustów o długości łącznej 40 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

Rów D o  długości 1200 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m;

  - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp  obmiar 3600 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 3600 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,2 m

  - usuwanie namułu z 3 przepustów o łącznej długości 24 m, zamulenie  do              
     1/3   

Lipniki

Rów: R-15, R- D1 
o długości 1900 m, szerokości dna 0,6 m i głębokości do 1,5 m

- wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 5700 m2

-  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 5700 m2 

Przyłęki
Rów A-1 o długości 1300 m, szerokości dna 0,6 m i głębokości do 1,5 m

 - wykaszanie porostów gęstych, twardych ze skarp rowu,  obmiar: 3900 m2

   -  wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu, obmiar 3900 m2 

   - usuwanie namułu z dna rowu, zamulenie 0,1 m.

  - usuwanie namułu z 8 przepustów o długości łącznej 68 m i średnicy 0,6 m 

    zamulenie do 1/3.

Łączna długość rowów do konserwacji: 24 808 m.

Ilość przepustów do konserwacji: 63 o długości łącznej 437 m
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