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          Załącznik nr 1
  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA        
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele
2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych
Teren objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, działka nr 97/2. Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Działka 97/2 w miejscowości Ciele jest terenem częściowo zabudowanym, na działce znajduje się obiekt sportowy Orlik 2012, świetlica wiejska oraz plac zabaw i parkingi. 

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować:

- boisko piłkarskie z nawierzchnią z syntetycznej trawy tkanej, o wymiarach 115m x 70m,

- oświetlenie boiska, 

- panelowe ogrodzenie boiska, wraz z piłkochwytami usytuowanymi centralnie za liniami bramkowymi o szer. 70m i wys. 8m,

- kontenerowy budynek zaplecza szatniowego, obejmujący 4 szatnie z węzłami sanitarnymi (każda szatnia na 20 zawodników), pokój trenera wraz z węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie pielęgniarki, pomieszczenie gospodarcze, pokój sędziów z węzłem sanitarnym,

- chodniki, dojścia utwardzone.
Wjazd i wyjazd samochodów osobowych i autokarów odbywać się będzie w oparciu o istniejący parking przy zespole boisk Orlik 2012. 

Planowana inwestycja wymaga podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku szatniowego, przeznaczonego do przebywania ok. 50 os. jednocześnie. Przy planowaniu instalacji elektrycznej należy uwzględnić oświetlenie boiska na poziomie min. 200 Lx, dopuszcza się zastosowanie 4 lub 6 słupów oświetleniowych. Ogrzewanie budynku szatniowego można zrealizować w oparciu o instalacje gazową lub elektryczną (po konsultacji z Inwestorem oraz po analizie rachunku ekonomicznego danego rozwiązania). 

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:   

1. Trawa tkana o wysokości od 45mm do 50mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Truf. Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden punkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. 

2. Wypełnienie: EPDM z recyklingu,

3. Dtex pęczka – min. 12 000,

4. Grubość włókna – min. 300 μm,

5. Ilość pęczków – min. 10.000/m²,

6. Masa runa – min. 1 600 g/m²,

7. Siła wyrywania pęczka – min. 70N,

8. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 7 000mm/h,

9. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien, 

10. Podkład: PP/PE – 100% poliolefinowy,

11. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,

12. Kolor nawierzchi: zielony w trzech różnych odcieniach,

13. Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie. 
Szczegółowe wymagania co do wyposażenia sportowego:

1. Profesjonalne bramki piłkarskie, pełnowymiarowe (7,33m x 2,44m), aluminiowe. Profil słupka owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci rury stalowej, ocynkowanej. Ilość: 2 szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. Ilość: 4 szt. 

3. Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4 szt. 

4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość: 2 szt.

5. Chorągiewki narożne, uchylna, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym. Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: 4 szt. 

Należy ująć w projekcie, że Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań Zamawiającego i dostarczyć:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, 

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów Fifa Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Laboport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy sytetycznej,

- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta. 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga uzgadniania z nim wszelkich rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowej. 

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- Projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, dotyczących boiska do piłki nożnej z oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem szatniowym, - 4 egz. dla Zamawiającego, 
- Projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane, - 4 egz.,
- Inwentaryzacja zieleni wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę – 2 egz.,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

- Przedmiary robót – 2 egz., 

- Kosztorysy inwestorskie – 2 egz.
Ponadto wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, ekspertyz i ocen technicznych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji inwestycji.

Zamówienie obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zamówienie obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (min. 10 wizyt w trakcie realizacji zadania). 

Uwaga: Zamawiający ze swojej strony zapewni mapę do celów projektowych 1:500 na obszar objęty inwestycją a także badania geologiczne dla 4 odwiertów pod boiskiem i 1 odwiertem pod budynkiem zaplecza szatniowego.
5. Sposób ustalenia ceny oferty
Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej kompletnej dokumentacji, wg powyższych założeń, uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz podatek VAT.

6. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 14.12.2018 r.
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