Białe Błota, dnia 30 lipca 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. [bookmark: _GoBack]Gablota informacyjna jednoskrzydłowa 11 sztuk
Wymiar zewnętrzny bryły gabloty – od 1000 do 1100 x od 700 do 800 mm (szerokość x wysokość).
Głębokość gabloty od 30 mm.
Profil ramy gabloty od czoła o szerokości do 40 mm. 
Gablota wykonana z tłoczonych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL.
Skrzydło drzwiowe, otwierane na bok, na zawiasach, zamykane na zamek, przeszklenie 
z płyty PMMA 4mm (plexi), lub bezpiecznego szkła.
Plecy / wewnętrzna powierzchnia ekspozycyjna o właściwościach magnetycznych – blacha stalowa ocynkowana i powlekana,  w kolorze jasnym.
Dolna krawędź gabloty przewidziana na wysokości ok. 130 cm nad gruntem.
Nagłówek z nazwą miejscowości oraz logotypem / herbem jako dodatkowy element, zamontowany wzdłuż górnej krawędzi gabloty.
Słupki nośne, przystosowane do osadzenia w gruncie na głębokości ok. 80 cm, z kotwą, wykonane z kształtownika aluminiowego o przekroju prostokąta minimum 40x40mm, lakierowane proszkowo.
2. Gablota informacyjna dwuskrzydłowa 7 sztuk
Wymiar zewnętrzny bryły gabloty – od 1800 do 2000 x od 1000 do 1200 mm (szerokość x wysokość).
Głębokość gabloty od 30 mm.
Profil ramy gabloty od czoła o szerokości do 40 mm. 
Gablota wykonana z tłoczonych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na wybrany kolor 
wg palety RAL.
Skrzydła drzwiowe dzielące tablicę na równe części, otwierane na bok, na zawiasach, zamykane 
na zamek, przeszklenie z płyty PMMA 4mm (plexi), lub bezpiecznego szkła.
Plecy / wewnętrzna powierzchnia ekspozycyjna o właściwościach magnetycznych – blacha stalowa ocynkowana i powlekana,  w kolorze jasnym.
Dolna krawędź gabloty przewidziana na wysokości ok. 130 cm nad gruntem.
Nagłówek z nazwą miejscowości oraz logotypem / herbem jako dodatkowy element, zamontowany wzdłuż górnej krawędzi gabloty.
Słupki nośne, przystosowane do osadzenia w gruncie na głębokości ok. 80 cm, z kotwą, wykonane 
z kształtownika aluminiowego o przekroju prostokąta minimum 40x60mm, lakierowane proszkowo.

